TEATRO JUNGHANS - Giudecca (VE)

Scheda tecnica

**TIPOLOGIA LUOGO SCENICO** - anfiteatro

**LARGHEZZA PALCO TOTALE** - m. 10 da muro a muro

**LARGHEZZA PALCO UTILE** - m. 10

**PROFONDITÀ PALCO** - m. 6

**ALTEZZA DA PALCO A SOFFITTO** - m.4

**FONDALE** - fisso

**SIPARIO** - no

**GRATICCIA** - si

**AMERICANE** - n. 1 (frontale con cavi inseriti e n.4 prese CEE predisposte)

**STAFFE** - n. 2 in platea (una a destra e una a sinistra) ognuna portante n.2 fari e predisposta con n.2 prese CEE a muro

**BOCCHETTONE** - 32 ampère trifase, situato in cabina elettrica

**POTENZA** - kw 23

**TIPOLOGIA PLATEA** - poltroncine disposte a gradinata

**POSTI A SEDERE** - n.148

**POSTAZIONE REGIA** - frontale

**SCARICO MATERIALE** - possibilità di scarico nelle immediate vicinanze del palco

**CAMERINI** - n.2

**ALTRE DOTAZIONI** - videoproiettore

TEATRO JUNGHANS - Giudecca (VE)

Dotazione

**LUCI**

1 Mixer digitale SGM 24 + 24 ch 24 submaster con case

1 Dimmer SGM Digital RCD 12 ch

14 Proiettori Coemar Passo da 1000 watt + bandiera + telagel

2 Par da 1000 watt Teatro 64 + telagel

1 Seguipersona da 1000 watt F.A.C. serie N

**AUDIO**

1 Mixer

1 Ciabatta microfonica 8ch

2 Diffusori RCF Art 500°

1 Lettore cd

1 Lettore dvd

1 Lettore vhs

3 Microfoni filo